


	
СК «СевернаяДача» 
Баня мобильная брусовая 2.3x7
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Карточка проекта / Техническое задание 
Ключевые условия строительства:
✔ Работаем без предоплаты
✔ Цена и комплектация фиксируются в договоре
✔ Фото и видеофиксация всех этапов
✔ Гарантия по договору 1 год
Техническое задание:
	Наименование
	Описание

	Высота
	1-го этажа 2,05 м., высота фронтонов 0,30 м. (допуски по высоте: +\-50 мм).

	Фундамент
	бетонные блоки, 6 шт.

	Основание
	конструируется из бруса 150х100 мм., естественной влажности, устанавливаются лаги из доски 100х40 мм., естественной влажности, на ребро, с шагом не более 590 мм. По лагам прибивается брусок 50х40 мм. – естественной влажности. На него закладывается черновой пол: не строганная, обрезная доска 100х22 мм. – естественной влажности. Монтируется ветровлагоизоляция «Технохаут А», закладывается утеплитель рулонного типа «Кнауф» в 100 мм и монтируется пароизоляция «Технохаут В».


	Чистовой пол
	везде используется шпунтованная доска камерной сушки толщиной 28 мм.

	Стены
	выполняются из профилированного бруса сечением 140х90 мм +\-5мм. Прострожка бруса «прямая или овальная на выбор». Брус изготовлен из древесины хвойных пород (ель, сосна). Строительный материал (естественной влажности). Сборка венцов выполняется «в тёплый угол – пол дерева» на металлические гвозди. Межвенцовый уплотнитель - льноджутовое полотно (3-5 см). Джут подбивается, но не конопатится. Снаружи углы зашиваются вагонкой.

	Перегородки
	собирается каркас из бруска 50х40 мм. естественной влажности, далее обшиваются изнутри горизонтально вагонкой камерной сушки, толщиной 12,5 мм.

	Потолок
	Утепляется рулонным утеплителем «Кнауф» в 100 мм., и монтируется пароизоляция «Технохаут В». Обшиваются вагонкой камерной сушки, толщиной 12,5 мм.

	Парная 
	Обшивается осиновой вагонкой «класс Б» с прокладкой рулонной фольги везде. Устанавливаются осиновые двухъярусные пологи «класс Б», нижняя ступенька 4 доски, верхняя ступенька 7 досок.

	Моечная
	Выполняются полы с системой желоб для слива воды, В качестве утеплителя в помещении будет использоваться «Керамзит».

	Печь
	Устанавливается печь «Каменка» с выводом в стену, и встроенным металлическим баком для воды. Выполняется отделка околотопочного пространства оцинкованным железом.

	Крыша
	Два ската. Стропила изготавливаются из доски 100х40 мм. естественной влажности на ребро, с шагом 590 мм. Конструируется обрешётка из не строганной, обрезной доски 100х22 мм. – естественной влажности. Кровля: Проф. лист, оцинкованный. Под кровлю устанавливается подкровельная мембранная пленка «Ондутис А».  Вынос крыши по периметру 10 см. (1 доска вагонки)

	Двери
	Входная и в моечную двери каркасные, обшитые хвойной вагонкой, в парную – банная, клиновая.

	Окна
	деревянные, имитация стеклопакета: 1 шт. 0.6х0.6 м., 1 шт. 0.8х0.8 м., 1 шт. 0.4х0.4 м.

	Плинтус
	Хвойных пород, по периметру комнат.

	Электрика
	В кабель-канале. В каждом помещении плафон, в комнате отдыха выключатель, над столиком двойная розетка. (Автомат 16 ампер)

	Покраска
	выполняется базовая покраска бани с наружи.

	Доставка и выгрузка
	Доставка бани входит в стоимость. Кран для разгрузки подбирается непосредственно по месту доставки. Стоимость его услуг предварительно согласовывается с заказчиком и оплачивается заказчиком отдельно

	Мебель
	В комнате отдыха стол и две лавочки.

	Цена
	413 000 руб





ПЛАНИРОВКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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	Заказчик:















Подпись__________________                           
	Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель
ЗАГИЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИНН 352837278750,
ОГРНИП 325350000068221
Тел: +7(911)444-44-32
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Подпись ___________________
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